2. Collare tagliafuoco CORH RON CN 50



**COD. ARTICOLO**

CORH RON CN 50 222


# DESCRIZIONE SINTETICA

CORH RON CN 50 – Collare tagliafuoco con viti e tasselli per attraversamenti di tubi combustibili con o senza isolamento e tubi metallici coibentati di grosse dimensioni

# VOCE DI CAPITOLATO

CORH RON CN 50 - Fornitura e posa di collare tagliafuoco CORH RON CN 50 per tubi combustibili con o senza isolamento (PVC-U, PE, PB, PP, MCLP, ABS, SAN+PVC, cavi telecomunicazione) e tubi metallici coibentati (acciaio, rame, cavi telecomunicazione), costituito da un involucro esterno in acciaio inox e materiale intumescente interno. Tenuta fino a EI 240 (vedere i valori riportati nell’ETA 21/0198). Per attraversamenti orizzontali e verticali fino a diametro 400. Certificato ETA (21/0198) e VKF (31639), con marcatura CE (2821).

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio



**CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE**

Non è attaccato dai normali prodotti chimici presenti nei materiali da costruzione Facile da installare

Idoneo per tubazioni orizzontali e verticali Certificato per applicazioni in suolo svizzero

Ulteriori informazioni riguardo le caratteristiche tecniche del prodotto al link: <https://corh.it/prodotti/corh-ron-cn-50/>